**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство комплекса строительно-монтажных работ по объекту:

«Установка банкомата по адресу: г. Гродно, ул. Социалистическая, 44, инв. номер 2Г (400/С-6342).

Модернизация».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для работ | Проектная документация. |
| 1. Заказчик | ОАО «БНБ-Банк» |
| 1. Объем выполняемых работ | Установка банкомата черезстенного, исполнения модели Wincor Nixdorf CINEO C2550 (далее – АТМ) согласно настоящему техническому заданию и прилагаемой проектной документации. |
| 1. Основные требования | 1) Согласование времени проведения работ и доступа в помещения осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала работ.  2) В составе работ предусмотреть:  - демонтаж напольного покрытия (керамической плитки) с сохранением в зоне переноса радиатора отопления;  - демонтаж радиатора отопления в зоне установки АТМ;  - перенос демонтированного радиатора отопления на противоположную стену;  - восстановление напольного покрытия из демонтированной плитки (при необходимости доложить аналогичной);  - пробивку двух последовательных проемов в наружной стене здания (размеры проемов указаны в проектной документации);  - заведение двух стальных перемычек в стену для фиксации каждого проема;  - оштукатуривание проема по сетке с последующей покраской в цвет фасада;  - восстановление фасада и внутренней отделки помещения с последующей покраской в существующие цвета;  - скрытую подводку электрического и сетевого кабелей с установкой розеток возле АТМ (марка розеток и отметка расположения – аналогично установленным в здании);  - изготовление и монтаж установочной рамы под АТМ, обеспечивающей надежное крепление и положение АТМ на требуемой высоте (раму окрасить в серый цвет, закрепить к основанию анкерными болтами);  - установку АТМ в проем с креплением к установочной раме (АТМ поставляется Заказчиком);  - изготовление и монтаж над проемом с фасадной стороны козырька с кованным металлическим ограждением и покрытием из монолитного поликарбоната (тип и цвет ограждения, а также цвет поликарбоната согласовать с Заказчиком).  3) Дополнительно:  - предусмотреть утепление и закрытие устраиваемого проема до поставки Заказчиком АТМ на объект;  - для уточнения объемов работ до подачи коммерческого предложения выезд Подрядчика на объект совместно с Заказчиком является обязательным;  - коммерческое предложение предоставить по видам работ в разрезе стоимость работ/материалов;  - материалы, поставляемые Подрядчиком, предварительно согласовываются с Заказчиком;  - окончательные замеры выполнить по месту;  - любые отступления подлежат согласованию Заказчика по предварительному извещению и указанию на изменения в коммерческом предложении. |
| 1. Исходные данные для выполнения работ, выдаваемые заказчиком | Настоящее техническое задание. Проектная документация (Шифр: 2304-п/18-АС) |