**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство комплекса строительно-монтажных работ по объекту:

«Установка банкомата по адресу: г. Гродно, ул. Социалистическая, 44, инв. номер 2Г (400/С-6342).

Модернизация».

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основание для работ
 | Проектная документация. |
| 1. Заказчик
 | ОАО «БНБ-Банк» |
| 1. Объем выполняемых работ
 | Установка банкомата черезстенного, исполнения модели Wincor Nixdorf CINEO C2550 (далее – АТМ) согласно настоящему техническому заданию и прилагаемой проектной документации. |
| 1. Основные требования
 | 1) Согласование времени проведения работ и доступа в помещения осуществляется Подрядчиком с Заказчиком до начала работ. 2) В составе работ предусмотреть:- демонтаж напольного покрытия (керамической плитки) с сохранением в зоне переноса радиатора отопления;- демонтаж радиатора отопления в зоне установки АТМ;- перенос демонтированного радиатора отопления на противоположную стену;- восстановление напольного покрытия из демонтированной плитки (при необходимости доложить аналогичной);- пробивку двух последовательных проемов в наружной стене здания (размеры проемов указаны в проектной документации);- заведение двух стальных перемычек в стену для фиксации каждого проема;- оштукатуривание проема по сетке с последующей покраской в цвет фасада;- восстановление фасада и внутренней отделки помещения с последующей покраской в существующие цвета;- скрытую подводку электрического и сетевого кабелей с установкой розеток возле АТМ (марка розеток и отметка расположения – аналогично установленным в здании);- изготовление и монтаж установочной рамы под АТМ, обеспечивающей надежное крепление и положение АТМ на требуемой высоте (раму окрасить в серый цвет, закрепить к основанию анкерными болтами);- установку АТМ в проем с креплением к установочной раме (АТМ поставляется Заказчиком);- изготовление и монтаж над проемом с фасадной стороны козырька с кованным металлическим ограждением и покрытием из монолитного поликарбоната (тип и цвет ограждения, а также цвет поликарбоната согласовать с Заказчиком).3) Дополнительно:- предусмотреть утепление и закрытие устраиваемого проема до поставки Заказчиком АТМ на объект; - для уточнения объемов работ до подачи коммерческого предложения выезд Подрядчика на объект совместно с Заказчиком является обязательным;- коммерческое предложение предоставить по видам работ в разрезе стоимость работ/материалов;- материалы, поставляемые Подрядчиком, предварительно согласовываются с Заказчиком;- окончательные замеры выполнить по месту;- любые отступления подлежат согласованию Заказчика по предварительному извещению и указанию на изменения в коммерческом предложении. |
| 1. Исходные данные для выполнения работ, выдаваемые заказчиком
 | Настоящее техническое задание. Проектная документация (Шифр: 2304-п/18-АС) |